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	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Компактный светодиодный светильник с повышенными световыми характеристиками 90лм/вт. Устанавливается на подвесе осветительного шинопровода. Экспозиционный светильник акцентирующего освещения. Современное энергосберегающее освещение товара в магазине, бутике, ТРЦ. Применяется для подсветки в интерьере квартиры, частного дома, коттеджа. Обладая узким углом освещения, идеально подходит для акцентной подсветки картин. Не требует обслуживания и замены ламп. Энергопотребление в 5 раз меньше галогенных трековых светильников. Светильник отличает низкое тепловыделение и отсутствие УФ-лучей в спектре.



	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ
	~220 В/50 Гц

	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
	35 Вт

	ТИП LED
	COB

	УГОЛ ЛУЧА
	60°

	СВЕТОВОЙ ПОТОК
	4200/4300 Лм

	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
	3000/4000 К
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	2 года

	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
	IP20

	ЦВЕТ КОРПУСА
	Белый, черный, серый
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