Lbg dl 3001

 

 

|  |  |
| --- | --- |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения, акцентное освещение. Встраиваются в подвесные потолки или в подшивные потолки из гипсокартона |

|  |  |
| --- | --- |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | ~220 В/50 Гц |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 30 Вт |
| ТИП LED | COB |
| УГОЛ ЛУЧА | 24°, 38°, 60° |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 3600/3700 Лм |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 3000/3500/4000 К |
| Ø ВРЕЗНОГО ОТВЕРСТИЯ | 175 мм |
| ГАРАНТИЯ  | 2 года |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP20 |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Белый, черный, серый |